2021 해커스공무원 건축계획(이석훈) 2판 1쇄 정오표

정오표 업데이트일 :	2021년 01월 18일

수정한 곳	수정 전	수정 후	정오표에 추가일
133p 7. (5)	(5) 미술실 균일한 조도를 위해 복층 채광을 적용한다.	(5) 미술실 균일한 조도를 위해 북측 채광을 적용한다.	2021.01.18
152p (4) ⑦	⑦ 발코니 층을 두는 경우 단의 높이는 50cm 이하, 단의 높이는 80cm 이상으로 한다.	⑦ 발코니 층을 두는 경우 단의 높이는 50cm 이하, 단의 폭은 80cm 이상으로 한다.
283p 2. 표	촉매소화법	부촉매소화법 또는 냉각소화법